Versionen • Installation • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Telefonsteuerung • Optionen
TAPI-Umgebung • Kurzwahltasten / Monitorleiste (Kurzwahlleiste) • Least Cost Routing (LCR) / Gebührenanzeige • TAPI-Monitor
Up >> | ### TAPI-Umgebung | Page Index
Integrierte TAPI Treiber • TAPI-Geräte und Treiber • Netzwerk TAPI

Die Telefon-Steuerung des PhoneSuite CTI Client basiert auf der Windows-TAPI-Schnittstelle. Sie können somit alle Telefone steuern und überwachen, für die ein TAPI-Treiber auf Ihrem Rechner installiert ist.
| Mögliche TAPI-Umgebungen
| Telefonanlage, Einzelplatz-CTI Wenn Sie an einer kleinen Telefonanlage nur für einen Arbeitsplatz CTI nutzen möchten, dann installieren Sie auf diesem Rechner den TAPI-Treiber der Telefonanlage und konfigurieren anschießend eines der vom TAPI-Treiber angebotenen Geräte im CTI Client.
| Netzwerkeinsatz Wenn Sie Die Anwendung auf mehreren Netzwerk-Arbeitsplätzen einsetzen wollen, deren Telefone sich nur über den TAPI-Treiber der Telefonanlage steuern lassen, dann benötigen Sie: den PhoneSuite CTI Server oder einen TAPI-Server. Der PhoneSuite CTI Server stellt die TAPI-Geräte des Servers mehreren Clients im Netzwerk bereit. Die PhoneSuite CTI Clients besitzen dafür einen speziellen Server-Connector. Andere TAPI-Anwendung können über den PhoneSuite CTI Server nicht betrieben werden. Weitere Infos... TAPI-Server stellen dagegen auf den Netzwerk-Arbeitsplätzen die TAPI-Geräte des Servers über die allgemeine TAPI-Schnittstelle zur Verfügung. Es können somit beliebige TAPI-Anwendungen auf den Client-Rechnern verwendet werden. Weitere Infos...
| ISDN-Telefon mit V.24/USB Installieren Sie auf Ihrem Rechner den TAPI-Treiber des Telefons und konfigurieren anschießend dieses TAPI-Gerät im CTI Client. Analog-Telefon mit V.24 Diese Variante funktioniert z.B. mit dem tiptel 175 clip, das einen eigenen TAPI-Treiber bereitstellt.
| Analoges Telefon + Modem Im einfachsten Fall können Sie für analoge Telefone den TAPI-Modem-Treiber zur Rufnummern-Wahl verwenden.
| Integrierter CAPI-Treiber
| ISDN-Karte + Headset Der integrierte CAPI-Treiber verbindet ISDN- und Soundkarte Ihres Rechners und ermöglicht so das Telefonieren über Headset. Achtung: Systembedingt treten dabei kleine Sprachverzögerungen auf und es kann zu Echo-Effekten kommen. Getestet mit AVM Fritz-Card.