Integrierte TAPI Treiber • TAPI-Geräte und Treiber • Netzwerk TAPI
PhoneSuite CTI Server • Asterisk • ISDN-Karte und Headset • Skype-Anbindung • Zoiper BIZ • snom Telefone
<< Up >> | ### Asterisk | Page Index
Systemhäuser für Asterisk TK-Anlagen

Asterisk™ Telefonanlage
Asterisk ist eine Open-Source-Software, mit der Sie einen normalen PC in eine VoIP-Telefonanlage verwandeln könnten. Durch den Einbau von speziellen ISDN-Karten oder Analogadaptern lassen sich neben SIP-fähigen Telefonen auch ISDN- und Analogtelefone anschließen. Da die Installation und Konfiguration einer Asterisk-Anlage im professionellen Einsatz durchaus komplex ist, bieten einige Systemhäuser entsprechend vorkonfigurierte Systeme an. Systemhäuser und Ansprechpartner für Asterisk-TK-Anlagen Weitere Informationen zu Asterisk finden Sie unter: www.voip-info.org/tiki-print.php?page=Asterisk http://www.asterisk.org/ Oder Sie suchen einfach unter www.google.de nach Asterisk und VoIP.
PhoneSuite Asterisk Treiber (Connector)
Der PhoneSuite Asterisk-Treiber kann in der Standard-Konfiguration bis zu 5 Geräte einer Asterisk-Anlage überwachen und steuern. Der Treiber unterstützt Wählen und Auflegen und meldet kommende und gehende Verbindungen mit Rufnummer. Für snom Telefone wird - mittels direkter Ansteuerung - das Wählen im Freisprechmodus und die Rufannahme unterstützt. Die Konfiguration eines Asterisk-Gerätes erfolgt über: [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen > VoIP > Asterisk Line X] Hinweis: Der Asterisk-Treiber wird direkt vom Client geladen, es ist also kein echter TAPI-Treiber, der im Windows-System eingetragen ist. Sie können den Asterisk-Treiber aber dennoch auch aus anderen TAPI-fähigen Anwendungen heraus nutzen, indem Sie den TAPI-Connector verwenden. Wählen Sie dazu in der anderen Anwendung einfach den "CTI Client TAPI-Connector" als TAPI-Treiber aus. Der Connector leitet dann alle TAPI-Kommandos an das erste in PhoneSuite CTI Client konfigurierte Gerät weiter. Wählen einer Rufnummer: Wenn Sie aus der Programmoberfläche heraus eine Rufnummer wählen, wird zuerst Ihr Asterisk-Gerät gerufen und sobald Sie abheben wird anschließend die eigentliche Zielrufnummer gewählt.
Einfacher SIP Client für Asterisk
Der PhoneSuite CTI Client verwandelt Ihren PC auch in ein einfaches Soft-Phone für Asterisk. Das SIP-Modul unterstützt kommende und gehende Verbindungen. Aktivierung der SIP-Komponente: [Options > TAPI-Devices > Add > VoIP > SIP Line1 for Asterisk] Das SIP-Modul wurde getestet mit: Plantronics-Headset "DSP 100" USB Plantronics-Headset "CS60! USB DECT
Asterisk ist ein eingetragenes Warenzeichen der Digium Inc.