Standort • Telefonanlage • Format der Rufnummern • Wählen • Rückfrage / Halten • Fehlerbehandlung
Up | ### Erweiterte Einstellungen | Page Index

Fehlende Kennziffer für nationale Rufnummern ergänzen: Mit dieser Option kann eine fehlende "0" ergänzt werden, wenn der TAPI-Treiber z.B. nur "1729999999" anstelle von "01729999999" meldet. Standardeinstellung: Aus
Anfangssequenz abschneiden:
Beispiel
#? | Bei Rufnummern, die mit # beginnen, wird die # und das folgende Zeichen abgeschnitten. #40177999999 wird geändert zu 0177999999
Anfangssequenz ersetzen:
Sonderzeichen
i | Wenn ein 'i' am Anfang steht, gilt die Ersetzung nur für eingehende Rufe.
? | Steht für ein beliebiges Zeichen.
Beispiele
940=>0511361 | ersetze 940 mit 0511361
940=>0511361,941=>06134444 | ersetze 940 mit 0511361 und 941 mit 06134444
i#??=>0 | ersetze bei eingehenden Rufnummern, die mit # beginnen, die ersten drei Stellen mit 0
Rufnummern unterdrücken, die beginnen mit: Hinweis: Mehrere Nummern mit Komma trennen.