Standard-Installation • Netzwerkinstallation • Gemeinsame Adressdaten • Setup Generieren • Terminal Server Installation
Einfache Netzwerkinstallation • Erweiterte Netzwerkinstallation • Webserver-Installation • Ordner übernehmen • Einstellungen übernehmen
<< Up | ### Einstellungen übernehmen | Page Index

Wählen Sie in diesem Dialog die Einstellungen aus, die Sie in die vorkonfigurierte Installation übernehmen wollen. Lizenzschlüssel: Der Lizenzschlüssel wird in die Datei "cfg\licence.ini" eingetragen. TAPI-Gerät(e): Die Übertragung der TAPI-Geräte-Konfiguration auf einen anderen Rechner kann je nach TAPI-Treiber funktionieren oder auch nicht. LCR-Tabelle: Die LCR-Tabelle wird in das Verzeichnis [setup\workingDir\lcr] übertragen und muss somit nach der Installation nicht erst aus dem Internet geladen werden. Die LCR-Tabelle wird ebenfalls in das zentrale "config"-Verzeichnis kopiert, falls vorhanden. Inhalt der Kurzwahltasten: Diese Option ist im Normalfall nicht zu selektieren, da die Nutzer auf den geklonten Rechner ihre eigenen Kurzwahltasten anlegen werden. Ein leeres Arbeitsverzeichnis später automatisch konfigurieren: Dies ist eine spezielle Funktion für Netzwerkumgebungen. Der Administrator kann sich hier die Konfiguration der einzelnen Rechner sparen. Er muss den Nutzern nur eine Programmverknüpfung mit einem leeren Arbeitsverzeichnis bereitstellen. Beim ersten Start der Anwendung wird das Arbeitsverzeichnis automatisch konfiguriert. Die Konfiguration wird aus dem Unterorder [auto_config\workingDir] des Programmverzeichnisses übernommen.