Versionen • Installation • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Telefonsteuerung • Optionen
Anpassen • Audio • TAPI-Geräte • Telefonie • Journal • Lizenz • LCR/Gebühren • Interworking • History • Outlook • Word-Dokumentvorlagen • Lokale Profile / Terminal Server • Notizen
<< Up >> | ### Audio | Page Index

Konfigurationsdialog: [Optionen > Audio]
Die in diesem Audio-Dialog vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert und während der Gesprächsverbindungen automatisch aktiviert. Die zuvor gesetzten Audio-Einstellungen werden gespeichert und mit Gesprächsende wieder aktiviert (langsames Überblenden). Einstellung der Mikrofonlautstärke Die lokale Mikrofonlautstärke stellen Sie ein über den oberen Regler ein. Einstellung der Wiedergabelautstärke Die Lautstärke der lokalen Wiedergabe über Kopfhörer oder Lautsprecher stellen Sie über den unteren Regler ein. Test der Audio-Einstellungen Zum Test der Audio-Einstellungen aktivieren Sie den Audio-Test-Schalter. Jetzt ist Ihr Mikrofon mit dem Lautsprecher verbunden, Sie hören sich also selber. Den Mikrofonregler sollten Sie auf etwa 50% einstellen und die Lautsprecher-Lautstärke danach anpassen. Echo minimieren Echos entstehen durch akustische Rückkopplungen vom Lautsprecher auf das Mikrofon beim jeweiligen Gesprächspartner. Sie hören sich also mit einer kleinen Verzögerung selbst, da das Mikrofon Ihres Gesprächsteilnehmers ein Gemisch aus seiner eigenen Stimme und Ihrer Lautsprecher-Stimme empfängt und an Sie sendet. Das gleiche gilt für Ihren Gesprächspartner in umgekehrter Richtung. Sie sollten auf jedem Fall versuchen die Echos für Ihren Gesprächspartner zu minimieren: Verwenden sie ein Headset, bei dem das Mikrofon und der Headset-Lautsprecher akustisch möglicht gut entkoppelt sind, z.B. das USB-Headset "DSP 100" von Plantronics. Die Empfindlichkeit des Mikrofons sollte möglichst niedrig eingestellt sein. Der Gesprächsteilnehmer sollte Sie aber immer noch deutlich hören können. Die Wiedergabelautstärke sollte ebenfalls minimiert werden. ISDN Sprachaufzeichnung Die ISDN-Sprachaufzeichnung ist nur dann möglich, wenn Sie über Headset (Soundkarte) und ISDN-Karte telefonieren. In diesem Fall werden die Sprachdaten vom CTI Client verarbeitet und können somit auch aufgezeichnet werden. Wenn Sie über ein normales Telefon telefonieren, ist keine Sprachaufzeichnung möglich.