Verbindung • TAPI-Funktionen
Up | ### Anrufschutz, Rufumleitung, UserInfo | Page Index

> Hinweis | Die Funktionen für Anrufschutz, Rufumleitung und UserInfo werden nur von speziell angepassten Asterisk Telefonanlagen unterstützt. Bitte fragen Sie Ihren Anlagenhersteller, ob diese Funktionen unterstützt werden.
> Konfigurationsdialog | [TAPI-Line Configuration > Asterisk Server > Einstellungen... > TAPI-Funktionen > Anrufschutz, Rufumleitung, UserInfo > Einstellungen...]
> Funktionsspezifikation | DND_CF_USERINFO_specification.txt