Versionen • Neue Funktionen im CTI Client 3.x • Systemvoraussetzungen • Installation • Telefonsteuerung • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Optionen • Fensterverwaltung • Tutorials
Integrierte TAPI Treiber • getestete TAPI-Geräte • Netzwerk TAPI • Installation und Test eines TAPI-Treibers
<< Up >> | ### getestete TAPI-Geräte | Page Index

Auf dieser Seite Unterstützte TAPI-Geräte Probleme mit TAPI-Geräten? Mit dem PhoneSuite CTI Client können Sie prinzipiell alle Telefone und Telefonanlagen steuern und überwachen, für die ein TAPI-Treiber bereitgestellt wird. #### Unterstützte TAPI-Geräte Nachfolgend sind einige TAPI-fähige Anlagen und Telefone aufgelistet, die sich bei Kunden bereits erfolgreich im Einsatz befinden. Aastra 53i, 55i, 57i, 6739i Aastra 5370 Aastra DeTeWe OpenCom 100 Aastra DeTeWe OpenCom x360 AGFEO AS40P Alcatel OmniPCX Office Alcatel OmniPCX Enterprise und 44100 Alcatel 4400 Asterisk VoIP Anlagen Auerswald COMpact 5020 VoIP Auerswald COMpact 4410 Auerswald COMpact 3000 Auerswald COMfort 2000 Telefon Auerswald COMmander Basic Auerswald COMmander 6000RX AVAYA/Tenovis Meridian AVAYA IP Office Cisco IP PBX Cisco CallManager Express (CME) elmeg E2440 elmeg C44, C46xe elmeg ICT880 Ericsson MD110 Line Eumex 404 Eumex 800V europa30i Gemeinschaft 3 Gigaset Anlagen TX00 (Asterisk) Gigaset DX600 A, DX800A, DX600A Gigaset SX323 innovaphone IP-PABX Nortel CS 1000 MG Octopus open Octopus F200 = Hipath 3300 OptiSet an Hicom 150 E Panasonic KX-TD Philips ErgoLine D330/D340 Siemens HiPath 3500 + CMD-Server Siemens HiPath 4000 + CAP-Server Siemens OptiPoint 500 USB + HiPath 4000 Siemens Telas-Server 3.1 Snom 3xx, 7xx, 8xx Starface (nur First-Party-TAPI) t-comfort 730 tiptel 175 clip Yealink T22P, T28P, T38G, T42G, T46G #### Probleme mit TAPI-Geräten? Mit dem PhoneSuite CTI Client können Sie prinzipiell alle Telefone und Telefonanlagen steuern und überwachen, für die ein TAPI-Treiber bereitgestellt wird. Da die TAPI als allgemeingültige Schnittstelle für eine Vielzahl existierender Telefonie-Hardware dient, wurde deren Spezifikation an einigen Stellen variabel gehalten. Worin kann das Verhalten der TAPI-Treiber variieren?: Unterstützung von optionalen Funktionen wie: Rückfrage, Halten, Makeln, Konferenz, Übergeben, Rufumleitung, ... Zustandsmeldungen: Die TAPI-Treiber senden beim Verbindungsaufbau, bei einem eingehenden Anruf, bei Rückfrage und anderen relevanten Aktionen Zustandsmeldungen an die TAPI-Anwendung. Die Art und die Reihenfolge der Zustandsmeldungen kann je nach TAPI-Treiber oder auch in Abhängigkeit der Software-Version der Telefonanlage variieren. Wenn die Anwendung Probleme mit den Zustandsmeldungen Ihres TAPI-Treibers hat, können Sie sich diese mit dem TAPI-Monitor anzeigen lassen. Den TAPI-Monitor aktivieren Sie über [Menü > Extras > Start TAPI-Monitor]. Für eine Anpassung des CTI Client an Ihren TAPI-Treiber, senden Sie die Monitor-Ausgaben mit einer kleinen Notiz bitte an: info@phonesuite.de.