Konfigurationsdialoge • FAQ
Verbindung • Wählen • Aktion URLs • Weitere Einstellungen
Up >> | ### Verbindung | Page Index

> #### Verbindungseinstellungen
> | TAPI for SNOM - Line Konfiguration
> IP Adresse | = IP Adresse des Telefons
> Port | = HTTP Port für die Telefon Web-Konfiguration; default=80
> Authentifikation, Nutzername, Passwort | Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser eingeben, wird ggf. ein Nutzername und Passwort abgefragt. Die selben Zugangsdaten sind hier einzutragen.
> Test | Wenn der Test einen Fehler anzeigt, prüfen Sie bitte die Verbindungsparameter mit Ihrem Webbrowser. Rufen Sie dazu die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser auf.
Hinweis 1: DECT-Telefone werden nicht unterstützt. Hinweis 2: Überprüfen Sie bitte auch, ob auf dem Tab "Action URLs" oder "Lokale IP" die korrekte lokale IP-Adresse Ihres Rechners ausgewählt ist.