Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte • CallerID
<< Up >> | ### Spezielle Geräte | Page Index

Auf dieser Seite Standard Phone Speziell unterstützte IP-Telefone X-Lite, X-Pro, eyeBeam, andere SoftPhones Verfügbare "Spezielle Geräte": #### Standard Phone Für die meisten Telefone wird keine direkte Ansteuerung unterstützt. Diese sind als [Spezielles Gerät] = "Standard" zu konfigurieren. Der Verbindungsaufbau erfolgt dann über den Befehl "Originate" der Asterisk Manager Schnittstelle. ###### Freisprechmodus per Call-Info : Answer-After=0 Einige SIP-Telefone unterstützen ein Auto-Answer mittels INVITE SIP-Header. Beispiele: Call-Info: Answer-After=0 Alert-Info: ;info=alert-autoanswer Alert-Info: <sip:>;info=alert-autoanswer Alert-Info: <sip:domain>;info=alert-autoanswer domain = Asterisk IP-Adresse Siehe auch: www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+Paging+and+Intercom snom Telefone: In der Snom-Web-Konfiguration ist unter [Erweitert > Verhalten] die Option "Intercom Policy" auf "always" oder "only in idle" zu setzen. Siehe auch: answer_after_policy Yealink: In der Yealink-Web-Konfiguration ist "Intercom erlauben" zu aktivieren unter [Leistungsmerkmale > Sprechanlage/Intercom]. Grandstream: Grandstream 2135: In der Grandstream-Web-Konfiguration ist unter [Account X > Call Settings] die Option "Allow Auto Answer by Call-Info/Alert-Info" auf "Yes" zu setzen. Grandstream 3240: In der Grandstream-Web-Konfiguration ist unter [Account X > Call Settings] die Option "Auto Answer" zu setzen auf "Enable Intercom/Paging". ###### CTI-Answer via SIP-NOTIFY Voraussetzungen: Diese Option erfordert spezielle Anpassungen in der Telefonanlage, die der Hersteller der Anlage vornehmen müsste. Das SIP-SoftPhone oder das SIP-Telefon reagiert auf spezielle NOTIFY-Events mit Parameter "Event: CtiAnswer". Funktionsweise: Wenn der TAPI-Treiber ein lineAnswer-Befehl per TAPI empfängt, sendet dieser eine spezielle Action "Redirect" zur Anlage. Die Anlage müsste dann ein spezielles NOTIFY-Event generieren mit dem Parameter "Event CtiAnswer". Das SIP-SoftPhone oder das SIP-Telefon nimmt darauf hin das Gespräch an. Beispiel-Logdatei (ast-answer.log) vom TAPI-Treiber Beispiel-Logdatei (sip-answer.log) vom CTI Client #### Speziell unterstützte IP-Telefone snom Aastra Yealink Tiptel DECT-Telefone werden nicht unterstützt Die Aktionen Wählen, Annehmen und Auflegen werden direkt per HTTP zum IP-Telefon gesendet (der gleiche Weg, wie per Webbrowser). #### X-Lite, X-Pro, eyeBeam, andere SoftPhones Die gewählten Rufnummern werden per Kommandozeile direkt an das SoftPhone gesendet. Das SoftPhone muss dazu das Wählen per Kommandozeile unterstützen. Im Konfigurationsdialog ist dazu der Pfad zur Anwendung anzugeben.