| ### Asterisk TAPI-Line - Konfiguration | Page Index
Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte • CallerID

Auf dieser Seite TAPI Line Konfiguration TAPI Line Konfiguration - Geräte-Parameter Parameter für TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau #### TAPI Line Konfiguration Im ersten Schritt sind die Asterisk Server Parameter zu konfigurieren. #### TAPI Line Konfiguration - Geräte-Parameter Anschließend sind die Parameter in der Sektion "Asterisk TAPI Gerät" einzugeben. Der Dialog Screenshot zeigt ein Beispiel für ein SIP-Telefon mit der Nebenstellennummer "201". Channel: Ihre Telefonkennung innerhalb der Telefonanlage. Beispiele: SIP/200 IAX/200 Zap/g1/11 Zap/1 Queue/600 ParkPos/701 *280 (hint "*280" überwachen) Ihre Rufnummer: Die Rufnummer wird als "callerID" und optional zur Anruferkennung verwendet. Diese Rufnummer auch zur Anruferkennung nutzen: Diese Option kann helfen, Anrufe Ihrem ZAP-Channel zuzuordnen. Voreinstellung: Aus #### Parameter für TAPI-gesteuerten Verbindungsaufbau Spezielles Gerät: Wenn Sie eines der aufgelisteten Telefone verwenden, können Sie dieses auswählen. Die Wähl-Kommados (Rufnummern) werden dann direkt zum Telefon gesendet. => Siehe: Spezielle Geräte "Standard" bedeutet kein spezielles Gerät. Im diesem Fall würde Ihr Telefon immer erst intern von der Asterisk Anlage angerufen. Ihr Name: Die Anrufe werden mit diesem Name beim Angerufenen angezeigt. Context: Context für "Originate" und andere Kommandos wie "Redirect". Ein Context ist eine Sektion in extensions.conf. Anderen Channel verwenden: Diese Option können Sie verwenden, wenn der Verbindungsaufbau (Originate) über einen anderen Channel erfolgen muss. Voreinstellung: Aus CallerID: Einstellungen zur Anzeige der Anruferinformationen auf Ihrem Telefon und beim Angerufenen. Siehe auch: CallerID-Patch Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren. Log-Datei schreiben: Diese Option wurde nach [Server - Einstellungen > Log] verschoben.