Integrierte TAPI Treiber • getestete TAPI-Geräte • Netzwerk TAPI • Installation und Test eines TAPI-Treibers
PhoneSuite CTI Server • Asterisk • snom IP Telefone • Mitel/Aastra IP Telefone • Tiptel/Htek IP Telefone • Yealink IP Telefone • Grandstream IP Telefone • Gigaset DX IP Telefone • Skype-Anbindung • Integriertes SIP-SoftPhone • Zoiper BIZ
<< Up >> | ### Skype-Anbindung | Page Index

Auf dieser Seite Aktivierung des Skype-Treibers im CTI Client API-Zugriff in Skype freischalten Verarbeitung von Skype-Nutzernamen im CTI Client Formatierung von normalen Rufnummern für Skype Auswahl des Skype-TAPI-Gerätes, wenn weitere TAPI-Geräte konfiguriert sind Skype-Anrufe aus anderen Anwendungen heraus Skype ist ein kostenfreies Tool für Sprach-, Video- und Chat-Kommunikation. Download: http://www.skype.de Der PhoneSuite CTI Client stellt einen Connector für die Anbindung an "Skype" bereit. Sie können somit aus der Programmoberfläche heraus Skype-Nutzer anrufen und wenn Sie SkypeOut aktiviert haben, auch Teilnehmer im Festnetz oder Mobilnetz anrufen. Per Hotkey-Wahl oder den CTI-Client-TAPI-Connector können Sie Skype-Anrufe indirekt auch aus anderen Anwendungen heraus initiieren (z.B. mit Outlook). Hinweis: "Skype for Business" stellt leider kein lokales API mehr bereit und wird daher nicht unterstützt. #### Aktivierung des Skype-Treibers im CTI Client Klicken Sie auf [Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät) > TAPI-Gerät auswählen]. Wählen Sie hier [VoIP > Skype > "TAPI-Line for Skype"] und klicken auf [OK (TAPI-Gerät auswählen)]. Im Dialog "TAPI Geräte" müssen Sie dann noch Ihre Standort-Einstellungen setzen über: [Wähleinstellungen... > Standort]. Alle anderen Einstellungen unter "Geräte" sollten Sie so belassen, wie sie sind. Klicken Sie auf OK. Das Skype-Gerät ist jetzt aktiviert. Test: Skype muss gestartet und mit dem Internet verbunden sein. Geben Sie einen Skype-Ziel-Nutzername in die Eingabezeile ein und klicken dann auf den Telefonhörer. Skype sollte jetzt "Gesprächsaufbau mit Nutzername" anzeigen. #### API-Zugriff in Skype freischalten Siehe: Menü in Skype [Aktionen > Optionen > Erweitert > Zugriffsverwaltung]. Hier muss der PhoneSuite CTI Client mit "Zugriff auf Skype erlaubt" aufgeführt sein. EN: [Menu > Actions/Tools > Options > Advanced > Manage other program's access to Skype] #### Verarbeitung von Skype-Nutzernamen im CTI Client Wenn Sie aus der Programmoberfläche heraus einen Skype-Nutzername anrufen wollen, dann ist es am sichersten, den Name mit dem Präfix "skype/" zu erweitern. Sie sollten also z.B. im Telefonbuch in einem Rufnummernfeld "skype/max_mustermann" anstelle von nur "max_mustermann" eintragen. Für die Eingabe/Anzeige von VoIP-Adressen stellt die Anwendung den speziellen Feldtyp "Tel-VoIP" bereit. Wenn Sie einem Datenfeld (Spalte) diesen Typ zuordnen, werden diese Namen/Rufnummern im Telefonbuch mit einem Headset-Icon angezeigt. #### Formatierung von normalen Rufnummern für Skype Für die Wahl von normalen Rufnummern verlangt Skype (SkypeOut) diese immer mit Landesvorwahl, also z.B: 0049 3727 999999. Die Ergänzung von Orts und Landesvorwahl bei unvollständigen Rufnummern erledigt die Anwendung automatisch. #### Auswahl des Skype-TAPI-Gerätes, wenn weitere TAPI-Geräte konfiguriert sind Wenn Sie neben Skype noch weitere klassische TAPI-Gerät eingerichtet haben, dann lässt sich über die Einstellung "Standard-Gerät" festlegen, ob der Ruf über Skype oder Ihr Festnetz-Telefon geführt werden soll. Die Einstellung ist vorzunehmen über: [Rechter Mausklick auf den Telefonhörer > Als Standard-Gerät verwenden] Wenn kein "Standard-Gerät" festgelegt ist: Wenn Sie den Präfix "skype/" vor eine Rufnummer setzen, dann interpretiert die Anwendung dies als Aufforderung über Skype zu wählen. Ansonsten wird für die Rufnummern-Wahl immer das erste Gerät verwendet. #### Skype-Anrufe aus anderen Anwendungen heraus Zum Wählen aus Outlook heraus können Sie die Wahl über die Zwischenablage per Hotkey verwenden oder in Outlook als TAPI-Gerät den "CTI Client TAPI-Connector" konfigurieren.