Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte • CallerID
Verbindung • TAPI-Funktionen
Up >> | ### Verbindung | Page Index
Asterisk Manager • Asterisk Manager Proxy

Auf dieser Seite Verbindung zum Asterisk Manager "Asterisk Server" Dialog Konfigurationsdialog: [TAPI-Line Konfiguration > Asterisk Server > Einstellungen... > Verbindung] #### Verbindung zum Asterisk Manager Der TAPI-Treiber verwendet die Funktionen des Asterisk Managers über eine TCP/IP-Verbindung. Es gibt zwei Wege, um sich mit dem Asterisk Manager zu verbinden: die direkte Verbindung zum Asterisk Manager oder über den Asterisk Manager Proxy #### "Asterisk Server" Dialog Im Dialog "Asterisk Server" sind die Verbindungsparameter für das Asterisk Manager Interface oder den Asterisk Manager Proxy einzugeben. IP-Adresse: IP-Adresse oder Rechnername des Asterisk-Server (Asterisk Manager) Port: Muss identisch zum Parameter "port" in "manager.conf" sein! Nutzername: Nutzername, den Sie in "manager.conf" eingetragen haben. Passwort: Passwort, das Sie in "manager.conf" eingetragen haben. Beispiel für eine erfolgreiche Verbindung. Beispiel für Asterisk Manager Proxy: