| ### Konfiguration |

Für Panasonic-Telefone gelten prinzipiell die Konfigurationshinweise wie für Snom-Telefone. Siehe: Verbindung Wählen Action-URLs Weitere FAQ (Zum Beispiel: Eingehende Rufe werden nicht angezeigt) #### Spezielle Hinweise für Panasonic-Telefone ###### Unterstützte Panasonic-Telefone KX-HDV230 ###### Unterstützte Funktionen Wählen Auflegen Annehmen ###### Einschränkungen Die Aktionen Wählen, Auflegen und Annehmen erfolgen über einen Timer-Trigger mit einem Minimalwert von einer Sekunde. Damit sind die Aktionen etwas träge. Es werden nur die ActionURL-Ereignisse "incoming" und "connected" mit dem Parameter "pnum=nummer" gemeldet. Es gibt keine ActionURL, die einen ausgehenden Ruf anzeigt ("outgoing"). Nach dem Wählen trifft keine ActionURL ein, die anzeigt, ob der Zielteilnehmer klingelt. Im CTI Client kann daher auch kein "Klingeln" signalisiert werden. Wenn bei manueller Wahl zuerst die Nummer eingegeben und dann der Hörer abgehoben wird, dann trifft erst mit "connected" die erste ActionURL ein. Bei manueller Wahl wird während des Verbindungsaufbaus keine Rufnummer gemeldet. Bei Wahl einer externen Nummer kommt eventuell bereits im Ruf ein "connected". Bei MakeCall kann man keine Line mit angeben. Somit wird immer über die im Telefon vorgegebene Line gewählt. Das Telefon scheint sich immer wieder auf die "Line1" für MakeCall zurückzusetzen. Ein anklopfender Call wird nicht gemeldet. Ein Rückfrage-Call wird mit "MakeCall" und "connected" gemeldet. Hier kann es zwischenzeitlich zu einer Fehlanzeige kommen. Halten geht nur manuell am Telefon. Dabei sendet das Telefon aber ein "disconnected". Bei Unhold kommt aber kein "connected". Nach Gesprächsende wird im Telefondisplay kurz der Fehler "0102" angezeigt. Dies verursacht der CTI Client, da kein anderer Weg gefunden wurde, um den Standard-Idle-Screen anzeigen zu lassen. Panasonic ist ein registriertes Warenzeichen der Panasonic Corporation. http://www.panasonic.com