Konfigurationsdialoge • FAQ
Verbindung • Wählen • Aktion URLs • Weitere Einstellungen
<< Up | ### Weitere Einstellungen | Page Index

> #### Spezielle Zustände erkennen
> Timeout für eingehende Anrufe | Bei Anrufen über eine Rufgruppe meldet das Telefonen eventuell kein Ruf-Ende (IDLE) per Action-URL. Damit der Anruf nicht ewig als klingelnd angezeigt wird, kann hier ein Maximalwert in Sekunden angegeben werden, nachdem der Treiber selbst ein IDLE generiert.
> "Aufgelegt" nach Anruf Weiterleiten im Rufzustand | Die SNOM Log-Datei wird analysiert, um den Zustand "Aufgelegt" zu erkennen, nachdem Sie einen eingehenden Ruf weitergeleitet haben.
> Trennen einer gehaltenen Verbindung | Wenn ein "Disconnect" eintrifft, wird das SIP.log vom Snom-Telefon analysiert, um zu ermitteln, ob das gehaltene oder die aktive Gespräch getrennt wurde.