Integrierte TAPI Treiber • getestete TAPI-Geräte • Netzwerk TAPI • Installation und Test eines TAPI-Treibers
PhoneSuite CTI Server • Asterisk • snom IP Telefone • Mitel/Aastra IP Telefone • Tiptel/Htek IP Telefone • Yealink IP Telefone • Grandstream IP Telefone • Gigaset DX IP Telefone • Skype-Anbindung • Integriertes SIP-SoftPhone • Zoiper BIZ
Up >> | ### PhoneSuite CTI Server | Page Index

Wenn Sie im PhoneSuite CTI Client auf die TAPI-Geräte eines anderen Rechners zugreifen wollen, dann können Sie dazu den PhoneSuite CTI Server verwenden. ###### Folgende Szenarien werden vom CTI Server unterstützt In Verbindung mit einem 3rd-Party-TAPI-Treiber Ihrer Telefonanlage: Steuerung des eigenen Telefons über den CTI Server. Monitoring/BLF anderer TAPI-Geräte. In Verbindung mit lokaler TAPI auf den Clients oder lokal eingebundenen Telefonen: Monitoring/BLF anderer CTI Clients über eine Gruppe im CTI Server. Der CTI Server kann ggf. auch auf einem anderen Client PC installiert werden, um auf dessen TAPI-Treiber zuzugreifen. ###### CTI Server konfigurieren Siehe: CTI Server ###### CTI Client mit CTI Server verbinden Der CTI Server Connector ist zu aktivieren unter: [Optionen > Anpassen > Komponenten und Plugins > CTI Server]. Der Client ist dann neu zu starten. Unter [Optionen > CTI Server] ist eine neue "CTI Server Verbindung" zu erstellen und zu konfigurieren. Unter [Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät) ] klicken Sie auf "TAPI-Gerät auswählen". Im folgenden Dialog sollte der CTI Server links angezeigt werden. Rechts wählen Sie dann Ihr TAPI-Gerät aus.