| ### Konfiguration |
Hinweise - Gigaset DX

> #### Unterstützte Telefone Gigaset DX800A, DX600A Bitte lesen: Spezielle Hinweise / Einschränkungen #### Verbindungseinstellungen
> | Gigaset DX - Line Konfiguration
> IP Adresse | IP Adresse oder IP-Name des Telefons. Hinweise: Im Telefon sollte eine feste IP eingetragen sein (kein DHCP). Die Verbindung erfolgt zum TCP-Port 650.
> Passwort | Das Standard-Passwort ist 0000.
> Test (mögliche Test-Ergebnisse) | OK: TCP-Verbindung konnte hergestellt werden und das Passwort ist korrekt. TCP connect error: Mögliche Fehlerursachen: IP-Adresse ist falsch; Eine andere Anwendung (z.B. QuickSync) blockiert das Gigaset. (Das Gigaset unterstützt nur eine TCP-Verbindung.) Authentication error: Das Passwort ist wahrscheinlich falsch.