Integrierte TAPI Treiber • getestete TAPI-Geräte • Netzwerk TAPI • Installation und Test eines TAPI-Treibers
PhoneSuite CTI Server • Asterisk • snom IP Telefone • Mitel/Aastra IP Telefone • Tiptel/Htek IP Telefone • Yealink IP Telefone • Grandstream IP Telefone • Gigaset DX IP Telefone • Skype-Anbindung • Integriertes SIP-SoftPhone • Zoiper BIZ
<< Up >> | ### Integriertes SIP-SoftPhone | Page Index

Auf dieser Seite Funktionen Konfiguration Audio-Einstellungen Schnurlose Headsets SIP-SoftPhone in einer Terminal-Session Weitere Hinweise Der CTI Client Professional beinhaltet ein integriertes SIP-SoftPhone. Somit benötigen Sie nur ein Headset, um Ihren PC als einfaches SIP-SoftPhone in Verbindung mit einem VoIP-Anbieter oder einer lokalen VoIP-Anlage zu verwenden. #### Funktionen Das integrierte SIP-SoftPhone unterstützt folgende Funktionen: Wählen, Auflegen, Ruf annehmen, Halten, Rückfrage, Übergeben DTMF-Nachwahl Audio-Codecs: G.711 (A-Law und U-Law) Anrufschutz Besetztlampen per SIP-SUBSCRIBE Nicht unterstützte Funktionen: Verschlüsselung Konferenzschaltung (Die SIP-SoftPhone-Komponente kann selbst keine Konferenz schalten. Für Konferenzen wäre daher ein Konferenzraum in der Anlage zu verwenden.) #### Konfiguration Wählen Sie unter [Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät) > Auswählen > VoIP] das "SIP-SoftPhone" aus. Über den Button [Geräte-Konfiguration] ist dabei eine neue SIP-Registrierung zu konfigurieren. #### Audio-Einstellungen Die Audio-Einstellungen konfigurieren Sie über: [Optionen > Audio...] Hier legen Sie die Soundgeräte für Mikrofon-Aufnahme und Headset-Lautsprecher sowie deren Lautstärke fest. Unter "Erweiterte Einstellungen..." ist es möglich: die Rufton-Lautstärke extra festzulegen und Anrufe ggf. über ein zweites Soundgerät signalisieren zu lassen (z.B. Lautsprecher), eigene WAVE-Dateien für die Ruftöne anzugeben. #### Schnurlose Headsets Der CTI Client unterstützt spezielle schnurlose Headsets, so dass eine Gesprächsannahme und Auflegen über eine Taste am Headset prinzipiell möglich ist. Die Konfiguration erfolgt über [Optionen > Audio > Erweiterte Einstellungen]. Es kann leider nicht gewährleistet werden, dass die Gesprächsannahme/Auflegen per Headset-Taste mit allen Modellen der aufgelisteten Hersteller funktioniert. Und selbst mit den getesteten Modellen gab es auf einzelnen Windows PCs Probleme. Die Headsets folgender Hersteller werden unterstützt: Jabra / GN Netcom getestete Modelle: "Jabra PRO 930", "Jabra EVOLVE 65 UC" und "Jabra Stealth UC MS". Plantronics getestete Modelle: "Savi Office", "CS60" ###### Hinweise zu Jabra Headsets Die "Jabra Direct" Software muss auf dem PC installiert werden. Wenn das Headset am PC angeschlossen ist, sollte in der Jabra Direct Software "Device ready for use" angezeigt werden. Klicken Sie in der Jabra Direct Software auf "Device Settings" und setzen "Preferred softphone" auf "Standard softphone". (siehe Screenshot) Im CTI Client ist unter [Optionen > Audio > Erweiterte Einstellungen > Spezielles schnurloses Headset] "Jabra" auszuwählen. Ein Klick auf den "Test"-Button sollte "OK" anzeigen. Jetzt können Sie versuchen einen Anruf per Headset-Taste anzunehmen. ###### Hinweise zu Plantronics Headsets Die "Plantronics Hub" Software muss auf dem PC installiert werden. Auf der Download-Seite sind unterstützte Modelle gelistet. Wenn das Headset am PC angeschlossen ist, sollte dieses in der Plantronics Hub Software auf dem Tab "Info" angezeigt werden. Klicken Sie in der Plantronisc Hub Software auf [Einstellungen > Softphones]. Das "ZielSoftphone" können Sie auf "Keine" stellen. Im CTI Client ist unter [Optionen > Audio > Erweiterte Einstellungen > Spezielles schnurloses Headset] "Plantronics" auszuwählen. Ein Klick auf den "Test"-Button sollte "OK" anzeigen. Jetzt können Sie versuchen einen Anruf per Headset-Taste anzunehmen. Hinweis zum Savi Office: Bei einem eingehenden Ruf sollte an der Basisstation die LED "PC/VOIP" eingeschaltet werden. Eventuell ist in den Plantronics Control Einstellungen "PC" als Standard anzugeben. Damit die Rufsignalisierung und Rufannahme funktioniert, muss das Headset im Idle-Mode sein. Wenn das Headset aus der Basis genommen wird (ohne Anruf), wird es ggf. automatisch aktiv. Dann ist zweimal den Button am Headset drücken, damit es wieder Idle geht. ###### Problembehandlung (Jabra/Plantronics) Wenn die Rufannahme per Headset-Taste nicht funktioniert: Starten Sie den Rechner neu. Schließen Sie das Headset ggf. an einem anderen USB-Port an. Testen Sie das Headset an einem anderen Rechner. Wenn die Aktivierung der Audio-Verbindung zum Headset mehrere Sekunden blockiert: Starten Sie den Rechner/Laptop neu. #### SIP-SoftPhone in einer Terminal-Session Kann man den CTI Client als SIP-SoftPhone in einer Terminal-Session einsetzen? Im Prinzip Ja. Unter den RDP-Einstellungen / Lokale Ressourcen ist dazu die Audio-Aufnahme und -Wiedergabe zu aktivierten. Sie müssten dann aber noch testen, ob die Audioqualität Ihren Anforderungen entspricht. Sollte es zu inakzeptablen Sprachverzögerungen oder Audio-Abbrüchen kommen, wäre ein Umstieg auf physische SIP-Telefone zu empfehlen oder Sie testen die Kombination von Zoiper + CTI Client. #### Weitere Hinweise Während eines Gesprächs lässt sich die Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher im "PhoneDialog" anpassen. Einen kommenden Ruf können Sie auch per Hotkey "Pause-Taste" annehmen. Zu aktivieren ist der Hotkey unter [Optionen > Telefonie].