Versionen • Neue Funktionen im CTI Client 3.x • Systemvoraussetzungen • Installation • Telefonsteuerung • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Optionen • Fensterverwaltung • Tutorials
Journal • History • Notizen • Termine • E-Mail • TeamChat • Interworking • Webbrowser • Busylight • Globale Suchfunktion • Kommandozeilen-Parameter für cti_client.exe • Begriffe
<< Up >> | ### Busylight | Page Index

> Auf dieser Seite Busylight aktivieren Busylight Zustandsanzeige Mit Hilfe eines "Busylight" können Sie Ihren Kollegen signalisieren, ob Sie gerade telefonieren, nicht gestört werden möchten oder ob Sie bereit sind Anrufe entgegenzunehmen. Der CTI Client bietet ab der Version 3.0.026 eine Unterstützung für das "Kuando™ Busylight". Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter www.busylight.com. #### Busylight aktivieren Aktivieren Sie unter [Optionen > Anpassen > Komponenten und Plugins] die Komponente "Busylight". Nach einem Anwendungsneustart können Sie die Busylight-Konfiguration über das Hauptmenü [Optionen > Telefonie > Busylight] öffnen. Hilfe zur Busylight-Konfiguration... #### Busylight Zustandsanzeige Per Busylight kann sowohl der Rufzustand als auch der Präsenzstatus angezeigt werden. Die Anzeige des Rufzustandes (inkl. Rufumleitung/Anrufschutz und verpasste Anrufe) kann für jeden PhoneDialog einzeln festgelegt werden. Informationen und Voraussetzungen für die Anzeige des Präsenzstatus...
> Busylight-Zustand | Bedeutung für Rufzustand | Bedeutung für Präsenzstatus | Busylight Anzeige
> Bereit | Telefon ist frei, aufgelegter Hörer | Bereit | grün
> Nicht bereit | Rufumleitung und/oder Anrufschutz ist gesetzt | Alle Zustände die "keine Bereitschaft" signalisieren: z.B. Abwesenheit, Pause, Bitte nicht stören,... | blau
> Im Gespräch | Telefon ist belegt, abgehobener Hörer | - | rot
> Eingehender Ruf | Eingehender Ruf | - | blinkend
> Fehlerzustand | z.B. TAPI-Line konnte nicht geöffnet werden. | - | orange
> Verpasste Anrufe | Ein oder mehrere verpasste Anrufe | - | kurz pulsierend