Versionen • Neue Funktionen im CTI Client 3.x • Systemvoraussetzungen • Installation • Telefonsteuerung • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Optionen • Fensterverwaltung • Tutorials
Arbeitsverzeichnis • Standard-Installation • Netzwerkinstallation • Terminal Server Installation • Lokale Profile • Gemeinsame Adressdaten • Setup Generieren • Automatisches Programm-Update • Upgrade auf 3.x
<< Up >> | ### Standard-Installation | Page Index

Auf dieser Seite Standard-Installation Manuelle Installation #### Standard-Installation ###### Ablauf Entpacken Sie das Setup-ZIP-Archiv und starten Sie anschließend die setup.exe. Folgen Sie der Dialogführung. ###### Hinweise für Administratoren Das Setup erstellt nur die notwendigsten Registry-Einträge für die Deinstallation sowie für die Komponenten Outlook-Addin, ActiveX und TAPI-Connector. Die Konfigurationsdaten werden nicht in der Registry gespeichert, sondern im Arbeitsverzeichnis. #### Manuelle Installation In einigen Fällen kann eine manuelle Installation vorteilhaft sein. Folgende Schritte sind auszuführen: Entpacken Sie das Setup-ZIP-Archiv. Für die Installation benötigen Sie nur zwei Ordner: bin: Dieser Ordner enthält das Programmverzeichnis. workingDir: Dieser Ordner enthält das Arbeitsverzeichnis. Kopieren Sie den Ordner "bin" nach "C:\Programme\" und benennen Sie diesen anschließend um in "PhoneSuite_CTI_Client". Kopieren Sie den Ordner "workingDir" nach "Eigene Dateien" und benennen Sie diesen anschließend um in "PhoneSuite_CTI_Client_Data". Erstellen Sie eine Programmverknüpfung auf dem Desktop: Ziehen Sie die cti_client.exe aus "C:\Programme\PhoneSuite_CTI_Client" mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Eintrag [Verknüpfung hier erstellen]. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erstellte Programmverknüpfung und tragen Sie unter "Ausführen in" den Pfad zu Ihrem Arbeitsverzeichnis ein (siehe 3.). Das war's. Hinweis: Bei manueller Installation werden die Komponenten Outlook-Addin, ActiveX und TAPI-Connector nicht registriert und können somit nicht genutzt werden.